**Kościański Ośrodek Kultury**

**ul. Mickiewicza 11**

**64-000 Kościan**

tel/fax (065) 512 05 75, (065) 512 01 42

e-mail: kok.koscian@gmail.com

NIP 698 11 58 010

Regon 000664711

 Kościan, 07.11.2018 r.

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wyposażenie Kościańskiego Ośrodka Kultury” realizowanego w ramach Projektu pn.: “Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”*

W związku z zapytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 02-06 listopada 2018 roku, przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w punkcie 7. Monitory aktywne (odsłuchy) dopuści
kolumnę posiadającą kąt pokrycia 70° x 70° oraz pasmo przenoszenia 65 Hz
- 20 kHz ?

Odpowiedź: Odsłuchy takie jak w specyfikacji.

2. Zamawiający w punkcie 8. Konstrukcja do oświetlenia na scenę,
wyspecyfikował tylko i wyłącznie opis do czego ta konstrukcja ma służyć.
Brak jest wymagań dotyczących samej konstrukcji takich jak jej waga,
wymiary, typ, system łączenia itp. Proszę o doprecyzowanie tego punktu.

Odpowiedź: Konstrukcja o wymiarach: szer. 9m x gł. 4,5 m x wys. 5,5 m wykonana z Quadrosystem 390 z rur Ø50x3mm z dwoma poprzeczkami na szerokość z duosystem 390.

3. Zamawiający w punkcie 9. Sterownik oświetlenia, wymaga, aby sterownik
posiadał "dmx z generatorem efektów ar-net". Nie ma dostępnego na rynku
urządzenia, które posiadało by generator efektów ar-net. Proszę o
doprecyzowanie tego punktu.

Odpowiedź: Proszę wykreślić „ar-net”. Sterownik oświetlenia dmx z generatorem efektów.

4. Zamawiający w punkcie 13. Reflektory profilowe, wymaga, aby reflektor
posiadał stałe kąty świecenia 19°, 26°, 30°. Proszę o doprecyzowanie czy
Zamawiający wymaga 12 reflektorów z dowolną optyką z pośród podanych
wyżej?

Odpowiedź: Po cztery szt. z każdym ze stopni.

5. Czy Zamawiający w punkcie 15. Reflektory LED czarne, dopuści
reflektor, który posiada 12 diód 10W, oraz kąt świecenia 25°?

Odpowiedź: dopuszczamy

6. Dotyczy części I: 1.   Czy fotele teatralne powinny posiadać możliwość składania (unoszenia do góry ) siedziska, w pozycji spoczynkowej?

Odpowiedź:

Siedziska uchylne grawitacyjnie (tapicerowane). Mają być na nośnej konstrukcji z metalu z funkcją demontażu (mocowane do podłogi). Trudnopalność siedziska: wg normy EN1021:2002

7. W zał. nr 7 Specyfikacji wyposażenia dla sali kinowo-widowiskowej dla pozycji nr 1:

                     - Scena - ile szt. modułów sceny w wymiarze 200x100 ?

                     - ile kpl schodów ?

 Odpowiedź:

- na scenę: 17 modułów o wymiarze 200 x 100 oraz 4 moduły o wymiarze 200 x 50 cm

- dwa komplety schodów modułowych szer. 100 cm z dwoma stopniami wyposażone w regulację stopek.

8. Dotyczy części I.

Proszę o wyjaśnienie do czego ( jakich elementów) maja być zainstalowane kotary. Czy do dostawcy kotar, należy instalacja powyższych mechanizmów?

Odpowiedź:

Przód- mechanizm elektryczny z pilotem, tył może być ręczny. Wybór mechanizmu należy do dostawcy, instalacja również.

9. Dla pozycji nr 2 kotary sceniczne – podaliście Państwo wymiar kotary h 6200 x 9760, wysokość pomieszczenia 6600 wg załącznika A-5.pdf,  wysokość sceny to 60 cm, czy kotara ma być dłuższa o 20 cm niż wysokość Sali po ujęciu wysokości sceny ?

Proszę o wymiary kotar dla kulis bocznych i tylnej.

Jaki mechanizm ma być zastosowany dla kotary scenicznej, ręczny czy elektryczny z pilotem?

Odpowiedź:

Kotara z tkaniny lekkiej nieprzezroczystej (nie plusz).

Podajemy wymiary kotar: przednia i tylna: wysokość 6,60m (do samej podłogi, montowana przed i za sceną) x szerokość 9,76m (+plisowanie), kulisy: szerokość 1 m (bez plisowania) x wysokość 6,60m. (Scena będzie mobilna, dlatego kurtyny i kulisy do podłogi).

Przód- mechanizm elektryczny z pilotem, tył może być ręczny.

10. Czy w części I wymagane są prace murarsko- tynkarskie. Jeśli tak, to przy instalacji których elementów?

Odpowiedź:

Nie przewidujemy takich prac.

11. Dla pozycji nr 3 fotele teatralne, proszę o podanie szczegółowej informacji odnośnie składanej trybuny zgodnie z zapisem w załączniku nr 7.

Odpowiedź:

Trybuna składana teleskopowo (bez napędu) z możliwością montażu siedzisk uchylnych grawitacyjnie (tapicerowanych). Podesty wykończone wykładziną PCV lub płytą brązową antypoślizgową.

12.Dla pozycji nr 11 szafy, krzesła, regały, stoły:

- proszę o informację o wymiarach dla szafki na rysunki, papier  szt 1.

- proszę o informację, czy drzwi przesuwane mają być na całej szerokości szafy czy tylko na połowie, czy szuflady w dolnej części szafy na całej szerokości czy tylko z 1 prawej strony ?

- proszę o informację o wymiarach h wysokość, szerokość, głębokość dla regałów ekspozytor, wymiar półek

Odpowiedź:

- Szafka na rysunki, papier A0, 6 szuflad , A1, kolor płyty meblowej - szary RAL 7035,. Zamykanie centralne na zamek cylindryczny. Płyta 25 mm na górze szafki.

liczba szuflad: 6, wysuw szuflad: 80%, nośność szuflady: 40 kg

wymiary w x sz x gł.: 60,5 x 140 x 95 cm

wymiary wewnętrzne szuflady w x sz x gł.: 5,9 x 129,9 x 87 cm

- drzwi przesuwne zakrywające połowę szafy (mechanizm na całej szerokości), tylko półki, bez szuflad

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regał**  | **Regał- ekspozytor**Podobne do – zdjęcie obok* **Szerokość:160cm**
* **Wysokość:80cm**
* **Głębokość:35cm**

|  |  |
| --- | --- |
| Kolor: | czarny, drewniany płyty MDF w okleinie dębowej |

 | **4** |  |
|  | **Szerokość:77cm****Wysokość:185cm****Głębokość:35cm**

|  |  |
| --- | --- |
| Waga: | 20 kg |
| Kolor: | czarny, drewniany płyty MDF w okleinie dębowej |
| Materiał: | metal, MDF |
| Szerokość: | 77 |
| Wysokość: | 185 |
| Głębokość: | 35Półki 4szt – 50x35cmPółki 2szt -77x35cm |
| Wykończenie: | matowe, malowane proszkowo |

Podobne do – zdjęcie obok | **5** |  |

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 07.11.2018 r.

Przesłano do Wykonawców w dniu 07.11.2018 r.